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       Dimension du circuit :    76.5 x69                 Estimation :  
           Densité : 643 pins
           Estimation :



Comme convenu tout à l’heure, voici la référence d’un connecteur SMA monté en surface.

Fabricant : JOHNSON/EMERSON

Ref fabricant : 142-0711-201

Ref Farnell: 1608600 
Norbert, tu peux sans autre remplacer les 4 connecteurs traversant par celui-ci.
Suite à la revue du design avec mes collègues, il faudrait modifier les points suivants :

· Remplacer l’inductance L1 (qui est trop haut selon la norme) par le modèle suivant MSS1038-333. Il faut crée le symbole.

· Placer la capa de sortie du TPS5420 (C32) sur le top (comme indiqué dans le datasheet).

· Ajouter un point de test sur le GND (j’avais omis de le mettre sur le schéma).

· Sur la couche L3, faire un plan à la place des pistes pour le net VADJ.

· Sur la couche L4, faire un plan à la place des pistes pour le net 5P0V.

· Renommé la couche L3 en : VADJ, signals

· Renommé la couche L4 en : 5P0V, 3P3V, 3P3VAUX, signals

· Déplacer J4 à la place de J6, J6 à la place de J7 et J7 à la place de J4, afin de que les deux lignes des paires différentielles soient de la même longueur.

· Déplacer R56 et C25 vers B1 (en fait, faire le même placement que pour R57 et C26).

· Les freins thermiques sur les pattes  de J3 connectés au GND coupent le plan de masse. Il faudrait, par exemple, augmenter la taille des conducteurs qui relie la patte au plan (Rules->Power Plane Connect Style->PlaneConnect->Conductor width).

· Sur la sérigraphie du bottom, ajouter : 
FMC Digital IO
VITA 57.1
le logo cern/dem (si il y a la place)

· Sur la sérigraphie de J2, ajouter quelques numéro de pattes en plus (10,20,30,40 par exemple).

· Tourner CLK1_M2C_N dans le même sens que les autre noms.

· Sur la sérigraphie de J1, il faudrait supprimé les lignes inutiles à l’intérieure du composants (du côté de la patte 40).

Voilà, ça fait pas mal de choses, mais pour beaucoup c’est des petits détails.

Fais-moi signe quand tu auras fait les modifications.

Es-ce que tu pourras aussi m’envoyer les pdf, merci.
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Étude + PCB + Présentation +  mécaniques


Paires différentielles.
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