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       Dimension du circuit :    160 x 100                 Estimation :  
           Densité :

           Estimation :



Le 08/03/10
Bonjour, 

Notre "le Gourou Analogue" nous a dit, que l'isolation d'inducteurs tellement prudente n'est pas nécessaire, oubliez si de la mise de bobines des deux côtés du PCB.

Une autre chose : LT3080 va dissiper beaucoup de puissance (0.9W), ainsi il y a une idée de le placer près de la vis montant le trou. Si la pipe de distance sera faite de métal (comme d'habitude) donc il peut utile dans la puissance s'étendant.

Voilà - jusqu'à maintenant, il n'y a plus d'améliorations à être fait.
Le 08/03/10

Hello Norbert,

I made some modifications in the board. So I attached the schematics that are already valid.

J'ai fait quelques modifications dans le PCB.j'ai attaché les schémas qui sont déjà valables.

- one diode is added to reduce supply voltage for DACs,

Une diode est ajoutée pour réduire la tension de provision pour DACS

- configuration of the trigger now contains 2 or 3 more resistors,

- La configuration de la trigger contient maintenant 2 ou encore 3 résistances,

- at least 3 resistors for each channel are now replaced by 805 (previously 603),

- Au moins 3 résistances pour chaque canal sont maintenant remplacées par 805 (précédemment 603),

- thermometer is now added (simple IC, shouldn't make problems),

- Le thermomètre est maintenant ajouté (IC simple, ne devrait pas faire des problèmes),

- ADA4004 EP pin is connected to Vee (previously to GND),

ADA4004 EP est connecté à Vee (précédemment à GND),

- Si570 is now driven by second I2C interface,

- La seconde conduit maintenant Si570 I2C l'interface,

- red LEDs are replaced by green,

- LEDS rouge est remplacé par vert,

- R10 resistor's value is now changed. Parallel capacitor added also,

- R10 la valeur de la résistance est maintenant changé. Condensateur parallèle supplémentaire aussi,

- Some capacitors are now changed (from 1uF to 10uF),

- Quelques condensateurs sont maintenant changés (de 1uF à 10uF),

- LT3080 thermal pas is connected to the outout now (prevoiusly to the GND),

- LT3080 la primauté thermique est connecté à l'outout maintenant (prevoiusly au GND),

- unused net nearby SAMTEC connector are now deleted,

- Le réseau(filet) inutilisé tout près SAMTEC le connecteur est maintenant supprimé,

- some comments on schematics were added

- Quelques commentaires de schémas ont été ajoutés

I might forgot about something, but everything is on the schematics. I tried to keep part names, for not to make mess on the board, but I don't know if everything is OK.

Je pourrais a oublié de quelque chose, mais tout est sur les schémas. J'ai essayé de garder des noms de partie, pour ne pas faire le désordre sur le PCB mais je ne sais(connais) pas si tout est bien.

Other issues:

D'autres questions(publications) :

- Please consider mounting inductors L9, L11, L13 on one side of the PCB, L9_1, L11_1, L13_1

   on the other and so on. It may reduce magnetic coupling and improve crosstalk factor.

- Envisagez s'il vous plaît de monter des inducteurs L9, L11, L13 sur un côté du PCB, L9_1, L11_1, L13_1 sur l'autre et cetera. Il peut réduire l'accouplement magnétique et améliorer le facteur de diaphonie.

- Please check, if LEDs and SMA connectors are not to close to the front panel. We worry, that

   something does not match there.

- Vérifiez s'il vous plaît, si LEDS et des connecteurs SMA ne sont pas à près du panneau de devant. Nous nous inquiétons, que quelque chose ne corresponde pas là.

- We decided not to cut the ground plane - only one solid surface.

- Nous avons décidé de ne pas couper le ground plane - seulement une surface solide.

Best regards,

-- 

Maciej FIMIARZ

Phone: +41 22 76 75158 (direct)

CERN - BE Department

CH-1211 Geneva 23

Switzerland           mailto:Maciej.Fimiarz@cern.ch

Le 05/03/10

Bonjour Maciej,

Je n’ai pas eu de tes nouvelles cette semaine , peux –tu me dire ou en est le projet ?

Merci

Bonne journée.

Hello Maciej, I had no your news this week, can - you say myself or is the project?

Thank you Good day.
Le 26/02/10
Nouvelle implantation pour diminuer des lorgneur de fil. 4h

Peux –tu me dire si cette implantation te conviens ?

J’ai swappé les nom des nets dans le schéma peux-tu regarder si cela est correct.

Le 25/02/10

1) Reprendre l’implantation pour raccourcir des net

2) Le nom des pins du connecteur ne doivent pas changer.

Je change tous les noms de net, qui on été swappe.

A quelle heure veux tu passer, j’ai une réunion vers 10h !
Le 24/02/10

Utiliser uniquement pour le contrôle
Le job n’est pas encore terminé.

Il reste la sérigraphie à arranger et préparer les fichier pour la fabrication !

Le 23/02/2010
Où se trouvent ces 2 lignes?
J’ai finit les dernière modification peux tu contrôler le job dans mon public.

Merci

Hello Norbert.

TDI line needs to be connected to TDO.

Best regards,

Le 22/02/2010
Remplacer  les AQY221N3V par AQY221N3M le boitier est plus petit je reprends complètement le module !

8h
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Le 17/02/10
Reprendre les SMA , il sont plus grand, je reprend le module pour gagner un peux de place.
Hello Maciej.

J'moved the group of components (LT1931 towards the connector J1).

If you changes connector «JOHNSON_131-6701-341» it will be necessary to move components.

Do I have to begin to be move?

I have swapped of the nets on the connector J1, in green in the plan, look if it is correct.

Components B1, B2, B3, B4. Are they in the GND?  (B2 and B3 front panel)

Swapp :
-g7 -> k8 (LA00_CC_N)

-g6 -> k7 (LA00_CC_P)
Les composants B1,B2,B3,B4. Sont-ils au GND ?

Regardes si l’ordre des Input te convienne.

Components B1, B2, B3, B4. Are they in the GND?

Look if the order of the Input is convenient for you.
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Questions :
R48 1W ?

Le 01/02/2010
1) Modifier et replacer des composants
2) Il y a 126 composant sans de Part Number ! je dois faire un upDate

3) Prés implantation carte très chargées

4) 11 Heure 
Le  02/02/2010
Je reprends les nouveaux fichiers
1) 126 composant sans de Part Number ! je dois faire un upDate
2) Modifier et replacer des composants

3) 152 [Warning] has only one pin (Pin J1-f1)

4) Création d’un schéma hiérarchique, sans succès, ce n’est pas la bonne manière pour ce job! (4h)

5) Division de la page Input_stage en 4 schémas (facilite l’implantation en module)

6) Création liste matériels, suppression des doublons de différent boitier et même valeur.
7) Envoie les fichiers (sch & xls) pour contrôle.

8) Total depuis la prise du job le 1/02/2010, 24h50 (semaine 5)
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Le job de référence est dans mon répertoire
\\cern.ch\dfs\Users\n\nlopez\Public\Altium\EDA-02063-V1-0_FIMIARZ_M-FMC_ADC_Board\
Pour toutes améliorations envoies moi un courriel.

Mis a jour 2 fois par jour

Peux-tu contrôler les schémas, est la liste de matériel qui se trouve le répertoire Assembly data

Problèmes :
Absence de Part Number sur de nombreux composants je doit faire un update de ces composants !
AltiumDbCtrl - Controle des attributs - 01.02.2010 09:50:32

Nombre d'erreurs : 6

*** Erreurs Critiques (remplacer le composant) ***

*** Corrigez ces composants et recommencez ce test ***

--- 2 x Erreur dBase ---

Cellule V50 - Fichier Access *.mdb inconnu.

Cellule V51 - Fichier Access *.mdb inconnu.

*** Erreurs attributs composants (faire un update) ***

*** La valeur XL (liste mat Excel) doit etre egale à la valeur db (Librairie CERN Base Access) ***

--- 2 x Part Description ---

Cellule E40 - Valeur XL "1.8 nV/?Hz, 36 V Precision Amplifiers" <> Valeur dB "1.8 nV/vHz, 36 V Precision Amplifiers"

Cellule E46 - Valeur XL "Unity-Gain Stable, Ultralow Distortion, 1 nV/?Hz Voltage Noise, High Speed Operational Amplifier" <> Valeur dB "Unity-Gain Stable, Ultralow Distortion, 1 nV/vHz Voltage Noise, High Speed Operational Amplifier"

--- 1 x Footprint ---

Cellule AB19 - Valeur XL "RESC4532X70N" <> Valeur dB "RESC3216X65N"

--- 1 x Value ---

Cellule AC35 - Valeur XL "10uH" <> Valeur dB "4.7uH"

--- Fin ---
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